

**Памятка**

**по пожарной безопасности при эксплуатации печей**



|  |
| --- |
| Для устройства печи и ее ремонта необходимо приглашать только специалиста. Его грамотная работа убережет жилье и постройки от возможных возгораний. Кроме того, необходимо знать:· перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50 на 70 сантиметров, он должен быть без прогаров и повреждений;· не допускайте перекала печей, рекомендуется топить печь не больше 1,5 – 2 час. 2-3 раза в день, плотно прижимайте заслонку; в результате перекала печи в дымоходе появляются трещины, из которых могут вылетать искры. Пожар может вызвать и загорание сажи, отложившейся на стенах дымохода и трубы. Чтобы этого не допустить, печь нужно чистить перед началом отопительного сезона, а также в течение всего периода эксплуатации – не реже одного раза в три месяца;· в чердачном помещении печная труба должна быть побеленной: образовавшаяся трещина или налет сажи будут хорошо видны на белой извести;· не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи;· не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и вблизи от них. Расстояние от печи до мебели и других предметов должно быть не менее 1 метра;· не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. |
| ***В любом случае при возникновении пожара необходимо:***1. Немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 (с сотового 010 или 112), назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию.2. Оповестить о пожаре людей, находящихся в соседних помещениях. Сорвать ближайший местный извещатель о пожаре (при наличии).3. Закрыть окна и форточки на затворы.4. Отключить электронную технику от источников питания, электрическое освещение.5. Покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации, прикрыв двери, но не закрывая их на замок.6. При невозможности покинуть помещение – закрыть двери, уплотнив их подручными материалами, и, обозначившись в окне, голосом и жестами привлечь внимание спасателей.Помните, что при пожаре самое главное – не поддаваться панике. |



***В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните***

***в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112).***

***«Единый телефон доверия»***

***Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.***

|  |
| --- |
|  |

При неправильной эксплуатации [камины для дома](http://www.stroy.ru/cottage/com-heating/questions_3088.html) тоже могут стать источником серьезной пожарной опасности. Во избежание этого, нужно запомнить, что не следует поручать работу с камином детям. Также - как бы вам не хотелось романтики - не стоит разжигать камин, когда вы пьяны или сильно устали. Недалеко от камина в деревянном доме обязательно должен находиться огнетушитель.

Пол перед камином в доме должен быть выложен из несгораемого материала, например, из листа металла. Такие горючие элементы интерьера как ковры, занавески, шкафы и одежда, должны быть расположены не ближе одного метра от устройства камина. Топка открытого камина должна быть защищена специальным экраном, который бы предотвращал выброс горящих частиц из топки в помещение.



|  |
| --- |
|  Для розжига каминов для дома можно применять щепки сухой древесины или тонкие дровяные лучины, ветки, солому, простую бумагу. Категорически запрещается использовать для розжига камина горючие жидкости. Также нельзя в топку камина бросать пластиковые бутылки или аналогичные упаковки от продуктов: при сжигании они выделают огромное количество ядовитых газов. |

**Не оставляйте без присмотра детей в комнате,**

 **где горит камин!**

**