Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| № |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 30 | ” | июня | 20 | 20 | г. |

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание МБОУ ЦО имени А.Атрощанка.**

г.Тверь, Тверская область, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствуют поручни дополнительные и разделительные.  Отсутствует контрастные тактильные средства на ступенях лестницы, предупредительные тактильные средства перед лестницей (03-05 м) | КГСГУ | .Привести в соответствие с универсальными требованиями СН иП3.32 ГОСТ 51261  Установить поручни дополнительные и разделительные.  Установить  Контрастные тактильные средства соответствующие ГОСТ Р 52875 | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  | треснута плитка |  | Замена плитки | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Отсутствует кнопка вызова на площадке перед входом. | К,О,У  С  Г | Установка:  кнопки вызова на площадке перед входом на высоте 0,8м. | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | На входных дверях отсутствуют предупреждающие о препятствии визуальные знаки,  На полотне двери отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверей. | С  К | Привести в соответствие с универсальными требованиями  Установить: предупреждающие о препятствии визуальные знаки,  На полотне двери установить приборы и устройства для открывания и закрытия дверей | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Отсутствует информация на языке Брааля и написание выпуклым шрифтом, звуковая и световая сигнализация | С  Г | Установить: информацию на языке Брааля и написание выпуклым шрифтом, звуковой и световой сигнализацию | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Вход приспособленный для МГН с поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы используемые инвалидами или контактирующие с ними. |  | Обустроить вход в здание приспособленный для МГН. Обеспечить гигиенические сертификаты на материалы и оборудование. | Текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности \* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-И опорно-двигательно, с нарушением слуха. |  |  | Текущий ремонт. |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**