Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| № |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 30 | ” | июня | 20 | 20 | г. |

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание МБОУ ЦО имени А.Атрощанка.**

г.Тверь, Тверская область, ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22а

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствуют поручни дополнительные и разделительные.Отсутствует контрастные тактильные средства на ступенях лестницы, предупредительные тактильные средства перед лестницей (03-05 м) | КГСГУ | .Привести в соответствие с универсальными требованиями СН иП3.32 ГОСТ 51261Установить поручни дополнительные и разделительные.Установить Контрастные тактильные средства соответствующие ГОСТ Р 52875 | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  | треснута плитка |  |  Замена плитки  | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка(перед дверью) | есть |  |  | Отсутствует кнопка вызова на площадке перед входом. |   К,О,УС Г | Установка: кнопки вызова на площадке перед входом на высоте 0,8м. | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь(входная) | есть |  |  | На входных дверях отсутствуют предупреждающие о препятствии визуальные знаки,На полотне двери отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверей.  | С К   | Привести в соответствие с универсальными требованиями Установить: предупреждающие о препятствии визуальные знаки,На полотне двери установить приборы и устройства для открывания и закрытия дверей | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Отсутствует информация на языке Брааля и написание выпуклым шрифтом, звуковая и световая сигнализация  | СГ | Установить: информацию на языке Брааля и написание выпуклым шрифтом, звуковой и световой сигнализацию | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Вход приспособленный для МГН с поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы используемые инвалидами или контактирующие с ними.  |  | Обустроить вход в здание приспособленный для МГН. Обеспечить гигиенические сертификаты на материалы и оборудование.  | Текущий ремонт |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности \*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-И опорно-двигательно, с нарушением слуха. |  |  | Текущий ремонт. |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**