Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МОУ СОШ №25

|  |  |
| --- | --- |
| № | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 29 | ” | 08 | 20 | 19 | г. |

**I. Результаты обследования:**

 Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

**МОУ СОШ №25**

 **г.Тверь ул.Железнодорожников,53**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 |  Коридор (вестибюль, холл ожидания) | есть |  |  | Размеры коридоров не соответствуют ГОСТ 51261 .Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверейОтсутствует тактильная полоса направляющая,тактильная полоса предупреждающая, металлические тактильные полосы и индикаторыОтсутствуют звуковые средства информацииОтсутствуют визуальные средства информации |  К,О.С.ГС Г |  В холле и коридорах установить визуальные предупреждающие знаки.Установить на полу тактильную плитку.Установить звуковые средства информации: звуковые информаторы по типу телефонов автоматов для учащихся с недостатком зрения и таксофонов для учащихся с дефектом слухаУстановить визуальные средства информации |  Индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации) |
| 3.2 |  Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  Размеры не соответствуют СНиП 35-01-2001.Отсутствует предупреждающая окраска первой и  последней ступеней. Отсутствуют тактильные средства информацииОтсутствуют звуковые средства информации Отсутствуют визуальные средства информации |  СГ | Нанести предупреждающую окраску на первую и последнюю ступени.Установить звуковые средства. Установить ограждения : под маршами открытой лестницыУстановить визуальные средства информации  |  Индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации) |
| 3.3 |  Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  Отсутствие пандусов |  К | Приобрести мобильный гусеничный подъемник |  Индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации |
| 3.4 |  Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  - | К |  - |  - |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Отсутствие контрольных устройств при входеОтсутствие приборов и устройств для открывания и закрытия дверейОтсутствие информирующих обозначений помещенийНаличие порогов и перепадов высот полаОтсутствие смотровых панелей из прозрачного материалаОтсутствие прозрачных дверей и ограждений с яркой контрастной маркировкойОтсутствуют тактильные средства информацииОтсутствуют звуковые средства информации Отсутствуют визуальные средства информации | К, О,С,ГК,ОК.О.ССС |  Установить двери без пороговУстановить тактильные средства информацииУстановить звуковые средстваУстановить визуальные средства информации | Индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть , кроме МГН |  |  | Не соответствие ширины участков эвакуационных путейОтсутствие пандусов на лестницах запасных выходовОтсутствие тактильных средств информацииОтсутствие визуальных средств информацииОтсутствие звуковых средств информации На схемах эвакуации не отражена эвакуация МГН | К, О, С, Г |  Установить пандусы на лестницах запасных выходовУстановить тактильные средства информацииУстановить визуальные средства информацииУстановить звуковые средства информацииИзготовить и разместить в коридорах схемы эвакуации для МГН | Индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации)  |

 **II. Заключение по зоне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности \*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендациипо адаптации(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследованияОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей) движения внутри здания ( в т.ч. путей эвакуации)** | Д У  |  |  | Индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации)  |

Комментарий к заключению**: Пути движения в холле и коридорах , а та же информирование МГН о путях эвакуации не соответствуют СП 59.133.30.20.12, после проведения работ в зоне улучшится обслуживание и информационная доступность.**